{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[3,3,4,3],[3,4,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["图书馆LED屏维护维修方案"]
["长3.18米  高2.21米＝7.03㎡ \n控制点位：1024*704",null,null,"需求参数",null,"单价","合计"]
["产品","单位","数量","名称","备注"]
["视频处理器","台",1,"主要参数要求部份","LED显示屏系统1套，显示屏型号：室内P3全彩显示屏，面积约7.03㎡显示屏参数：像数点间距:3mm；像素密度:111111 Dots/㎡.像素构成：1R1G1B  ；单元板分辨率:64*64=4096 Dots ；尺寸(长*宽*厚):192*192*14 mm 模组功率:≤25w  ；驱动方式1\\32扫恒流驱动；每平方米最大功耗：≤600W/㎡ 控件系统要求：至少 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，选配 1 路 Android 子卡；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能；安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制；支持输入源一键切换；支持外置独立音频；支持输入分辨率预设及自定义调节。 支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素；支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。支持连接控台设备；支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等；拥有高分辨率LED显示屏控制能力，提供证明资料加盖生产厂家鲜章；有集群播控系统，提供软件著作权复印件加盖生产厂家鲜章；提供CCC国家强制性产品认证证书复印件加盖生产厂家鲜章；接收卡集成 16 个标准HUB75 接口，免接HUB；支持 32 扫；单卡输出 RGB 数据32组；单卡带载像素为 512×256； 支持配置文件回读； 成熟的热备份和任意换卡(双网线备份,双dvi备份) 提供双主控证明资料并加盖生产厂家鲜章\n 支持温度监控;；支持网线通讯状态检测； 支持发送卡状态检测， 支持高灰度高刷新；支持逐点亮色度校正，提供逐点校正证书复印件加盖生产厂家鲜章；"]
["接收卡","张",8]
["布线","项",1,"综合布线","满足本项目使用需求的相关线材"]
["功放/音柱","张",1,"音频系统","功放：功率：80 W ；尺寸（mm)：宽380×深180×高67;重量：2.82Kg音柱：铝合金防水外壳；全新ABS工程塑料上下底盖；音质清晰,明亮.额定功率：30W；4\"×2低音喇叭单元，2\"×1高音单元；输入电压：70-100V；灵敏度：96dB；频率响应:150-19KHz；体积:155×105×385mm.   宽厚高"]
["拆屏及安装","平方",7.03,"施工/税费","人工费，差旅费，运输，安装调试、现在缺色故障修复等"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}