{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["监控系统"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监控系统","index":0,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["评标室监控系统挂网参数"]
["序号","名 称","参数","单位","数量"]
[1,"高清变倍球机","★.支持原有流媒体及管理服务器接入行政大楼监控中心                                                                                                                                                                         ★.400万H.265红外云台半球，400万像素2.5寸红外网络高清mini PTZ 摄像机，支持2倍光学变倍，支持智能侦测，支持256G存储卡，H.265编码。\n★.系统功能：H.265高效压缩编码,支持2560×1440@30fps高清画面输出\n支持镜像、一键恢复功能\n精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动\n支持标准的API开发接口，支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E家协议\n支持三维智能定位功能，快速定位与捕捉目标\n支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失\n支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态\n机芯功能：\n2倍光学变倍，16倍数字变倍\n支持宽动态、背光补偿功能，适合逆光环境监控\n支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、3D数字降噪\n支持超低照度，0.05Lux/F2.0(彩色),0.005Lux/F2.0(黑白) ,0 Lux with IR\n网络功能：\n支持最大256G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储\n内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出\n支持以太网传输控制\n支持NAS存储录像，录像可断网续传盘\n支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制\n支持双码流技术，支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置\n支持多种网络协议，IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x, Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP、RTP, TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour\n云台功能：\n350°水平旋转，垂直方向0°-90°,无监视盲区\n水平预置点速度最高可达50°/s, 垂直预置点速度最高可达50°/s\n水平键控速度为0.1°-60°/s, 垂直键控速度为0.1°-50°/s\n支持300个预置位\n支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点\n支持比例变倍、支持守望功能\n支持报警功能，内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/ SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动\n400万H.265红外云台半球可广泛应用于室内远程、隐蔽监控, 如: 监狱、图书馆、商场、酒店、政府、博物馆、银行等场所","台",2]
[2,"高灵敏拾音器","防水全向音频拾音器  监控专用高灵敏防尘高保真咪头声音拾取 ","个",2]
[3,"POE录像机","★.支持原有流媒体及管理服务器接入行政大楼监控中心                                                                                                                                                                        音频输入 \n网络视频输入 4路\n网络视频接入带宽 40Mbps\n视音频输出 \nHDMI输出 1路，分辨率：1920*1080/60Hz、1600*1200/60Hz、1280*1024/60Hz、1280*720/60Hz、1024*768/60Hz\nVGA输出 1路，与HDMI同源，分辨率：1920*1080/60Hz、1600*1200/60Hz、1280*1024/60Hz、1280*720/60Hz、1024*768/60Hz\n音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）\n视音频编解码参数 \n录像分辨率 5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/\n4CIF/2CIF/CIF/QCIF\n同步回放 4路\n录像管理 \n录像模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像\n回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放\n备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份\n硬盘驱动器 \n类型 1个SATA接口\n最大容量 每个接口支持容量最大6TB的硬盘\n外部接口 \n语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）\n网络接口 1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口\nUSB接口 2个USB 2.0（均位于后面板）\n网络管理 \n网络协议 UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）\n其他 \n电源 DC 12V（外接适配器）\n功耗（不含硬盘） ≤10W\n工作温度 -10℃--＋55℃\n工作湿度 10％--90％\n尺寸 260mm（宽）×222mm（深）×45mm（高）\n重量（不含硬盘） ≤1Kg","台",2]
[4,"企业硬盘","4TB 128MB 7200RPM 企业级硬盘 SATA接口","只",2]
[5,"传输网线","国标超六类网线","箱",1]
[6,"UPS","额定容量 3kVA输入电压 (110-300)VAC频率 40-70Hz输入功因 ≥ 0.98电池外接电池标称电压 - 36V - 72V - 96V\n电池形式 阀控式铅酸蓄电池电池数量 2PCS - 4PCS - 6PCS -输出电压 220*(1±2%)VAC\n频率与输入同步 ( 市电模式 )50±0.05Hz ( 电池模式 )输出功因 40°C 环境温度下 0.8，30°C 环境温度下 0.9\n过载能力 105%-150%，47s-25s；150%-200%，25s-300ms；200% 以上 200ms( 输出功因 0.8)插座形式 * 数量 国标插座 *2\n转换时间 停电 / 复电 0ms后备时间 (80% 载，0.8 功因 ) >4.5 min - >4.5 min - >4.5 min -\n指示灯 LED 负载指示灯、电池供电指示灯、UPS 运行状况指示灯等\n警报声音电池放电 当输入电压断电时每四秒一叫，当电池将用尽时每一秒一叫\nUPS 异常 长鸣自动重启 电池耗尽 shutdown 后，市电恢复正常时，可以自动重启\n通讯界面USB 监控功能选购件 Webpower 卡，AS400 卡（注：选购智能卡时需要同时购买智能卡插槽）\n环境温度 0°C-40°C湿度 <95%重量 ( 净重 )Kg\n主机 11 7.2 17.5 8.9 21.6 9.0电池模块 - 20.0 - 20.0 - 24.8外观尺寸 W*D*H(mm)\n主机 438*420*87 438*420*87 438*570*87 438*420*87 438*570*87 438*420*87\n电池模块 - 438*420*87 - 438*420*87 - 438*420*87","台",1]